LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

1. **CONTRATANTE**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** LTDA

1. **ENDEREÇO**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIDADE:

Telefone: XXXXXXXXXX

1. **OBJETOS**

Seis brinquedos fabricados de acordo com a **Tabela 1** instalados no pátio externo do estabelecimento.

**Tabela 1 – Brinquedos e fabricação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO** | **FABRICAÇÃO** |
| Escorregador Avião | Estrutura em plástico rotomoldado e perfis de aço galvanizado, pintura em esmalte sintético, fixados através de parafusos na pavimentação existente. |
| Escorregador Nave | Estrutura em plástico rotomoldado e perfis de aço galvanizado, pintura em esmalte sintético, fixados através de parafusos na pavimentação existente. |
| Escorregador Simples | Estrutura em plástico rotomoldado, pintura em esmalte sintético. |
| Playground Madeira | Estrutura em madeira, plástico rotomoldado e perfis de aço galvanizado, pintura em esmalte sintético, corrente galvanizada e corda trançada. |
| Playground Modular | Estrutura em plástico rotomoldado. |
| Casinha | Estrutura em plástico rotomoldado. |

1. **OBJETIVO**

Verificar os equipamentos de diversões do estabelecimento e avaliá-los quanto ao nível de segurança geral (condições de operação, qualidade técnica de montagem e instalações segundo a Norma nº16071 da ABNT).

1. **PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO**

Foi analisada a seguinte lista de elementos e seus possíveis problemas:

* Estrutura: se há existência de trincas, flexões, deformações;
* Acabamento superficial: se falta de revestimento de proteção, se apresenta ferrugem;
* Cantos: se existem protuberâncias, pontas agudas ou afiadas;
* Barras de segurança: se os corrimãos estão afrouxados ou ausentes;
* Fundações: se apresentam rachaduras ou estão soltas no solo;
* Localização do objeto: se apresentam condições seguras para sua utilização.
1. **PARECER TÉCNICO**

A estrutura e o acabamento superficial dos brinquedos encontram-se em bom estado de conservação;

A estrutura de suporte encontra-se integra, sem oxidação e sem deformações ou patologias visíveis.

Os cantos e bordas existentes não apresentam risco de corte ou estrangulamento;

Não há sinais de fissuras na pavimentação na área dos brinquedos analisados;

O local onde os objetos foram instalados é isolado por rede de proteção, e não apresenta risco para os usuários.

1. **CONCLUSÃO**

A partir da análise dos elementos citados no **ítem 5** deste laudo, concluímos que os objetos vistoriados, estão aptos a operar em condições de segurança.

1. **OBSERVAÇÃO**

As modificações de uma parte do equipamento, local ou da estrutura que possam alterar a segurança intríseca dos equipamentos devem ser realizadas mediante consulta prévia ao fabricante ou a uma pessoa competente.

Este laudo tem validade de um ano. Após o prazo, deve ser feita outra inspeção por pessoa competente para averiguar as condições de segurança geral dos objetos.

A existência de um monitor funcionário do estabelecimento no local garante maior segurança para os usuários.